業務履行写真作成要領

１　メーター本体

①分解前メーター・受信器写真（１個）

　④砲金，メーター本体，羽根車，ストレーナー，ゴムパッキン，軸棒ナットの写真

　⑥コード，メーター，外装，ガラス，電池の写真

　⑧受信器外装，コード，ネジ，電子基板，電池の写真

　⑨分解完了写真（１個）

砲金，軸棒ナット，コード，ネジ，電池，廃プラスチック類に分別した写真

２　作業風景

②砲金部分解作業写真

　③軸棒分解作業写真

　⑤メーター本体圧壊作業写真

　⑦受信器外装取り外し作業写真

３　その他

　・分解前から完了までの一連の流れを撮影

　・写真は一組（メーター・受信器各１個）でよい。

　・１のメーター本体は材料のみ，２の作業風景は従事者も写り込むこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分解前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水道メーター，受信器

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砲金部分解作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軸棒分解作業